* **Ajouter une règle pour autoriser les connexions au port 8080 sur l’adresse IP :**

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de contrôle**, sélectionnez **Système et sécurité**, puis choisissez **Pare-feu Windows**. Le Panneau de contrôle n’est pas configuré pour la vue **Catégorie**, il vous suffit de sélectionner **Pare-feu Windows**.
2. Sélectionnez **Paramètres avancés**.
3. Sélectionnez **Règles de trafic entrant**.
4. Sélectionnez **Nouvelle règle** dans la fenêtre **Actions**.
5. Choisissez le type de règle **Port**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sur la page **Protocoles et ports**, choisissez **TCP**.
8. Sélectionnez **Ports locaux spécifiques** et saisissez la valeur **8080**.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Sur la page **Action**, sélectionnez **Autoriser la connexion**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Sur la page **Profil**, sélectionnez les options appropriées pour votre environnement.
13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Sur la page **Nom**, saisissez le nom que vous voulez.
15. Sélectionnez **Terminer**.
16. Redémarrez l'ordinateur.

* **Ouvrez XAMPP en administrateur -> aller dans Config à droite -> Service and Port Settings -> Mettez le main port à 8080. -> Redémarrez XAMPP**
* **Ouvrez XAMPP -> Aller dans Config de Apache -> Selectionner httpd.conf -> Chercher dans le fichier :  
  ```  
  Listen 80 (ou tout autre port) à remplacer par Listen 8080  
  ```  
  Puis sauvegarder le fichier  
  -> Réouvrir le Config d’Apache en sélectionnant cette fois httpd-xampp.conf -> Chercher dans le fichier :  
  ```  
  <Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">**

**AllowOverride AuthConfig**

**\*\*Require local\*\* remplacer avec \*\*Require all granted\*\***

**ErrorDocument 403 /error/XAMPP\_FORBIDDEN.html.var**

**</Directory>  
```**

**Puis sauvegarder le fichier**

* **Cherchez son ip en tapant ipconfig dans l’Invite de Commande -> Chercher ‘Adresse IPV4’ dans ‘Carte Réseau sans fil Wi-Fi : ‘ et mettez là de côté pour l’étape suivante.**
* **Démarrer Apache et MySQL sur XAMPP -> Connecter vous au même point d’accès que les autres -> Les autres utilisateurs peuvent accéder au site via** [**http://votreIpV4:8080/**](http://votreIpV4:8080/)